**Guss-Baumrost Q 125 – 1.250 x 1.250 mm**

Typ “LATERAL® 2.0“

Schlitzverlauf/Design: Linearoptik,

Außenform: quadratisch; Innenöffnung: quadratisch

Systemmaß: 1.250 x 1.250 mm, Außenmaß Gussrost: 1.230 x 1.230 mm,

Innenöffnung 550 x 550 mm,

Rosthöhe 40 mm,

Punktauflage mit Dämpfungselementen MEIPREN®

Schlitzweite: 16 mm, Schlitzkontur: begehungsseitig mit sichtbarem Radius für Grad-/Kantenfreie Oberfläche,

aus Gusseisen EN-GJL-250 nach DIN EN 1561, Maß Toleranzen nach DIN EN ISO 8062 - Kategorie CT 10,

frei Wurzelraum überbrückendes Gussrostsystem für Radlasten bis 50 kN (ungebremst),

incl. 2 Versorgungsöffnungen mit gesichertem Deckel,

Segmentverbindung durch statisch belastbare, unterseitige Guss-Laschen aus EN-GJS-500 mit 2 Verschraubungen einschl. Montageelemente,

Beschichtung: 2 K EP Zinkgrund und Tauchlackierung ähnl. Farbe RAL 9011 (vglb. RAL 9005);

Rutschgefahr: gering – mäßig auf Grund der relativ rauen, strukturierten Guss Oberfläche,

Gewicht ca.152 kg,

Baumrost liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.

**Fabrikat MeierGuss Art. Nr. LAQ12555 o. glw.**

**Einfassungsrahmen Q 125 – 1.250 x 1.250 mm**

Typ “MG-ER- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0,

4-teilige Ausführung ohne einschränkende Stahl-Profile im Baumscheibenbereich,

Systemmaß: 1.250 x 1.250 mm, Einlegetiefe: 40 mm, Bauhöhe: 80 mm

Auflagefläche aus Profilstahl-Rechteckrohr 40/40, Kantenprofil S= 5 mm,

4 Befestigungslaschen mit Bohrung Ø 11 mm,

Beschichtung: feuerverzinkt, incl. Schrauben, Dübel,

Gewicht ca. 29 kg,

Einfassungsrahmen liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.

**Fabrikat MeierGuss Art. Nr. ARQ1250 o. glw.**

**Fundament Q 125 – 1.250 x 1.250 mm**

Typ “MG-FU- 2.0“ für MEIERGUSS Baumroste System 2.0,

aus Stahlbeton (B35 - B45), quadratisch

Systemmaß: 1.250 x 1.250 mm, Innenmaß: 950 x 950 mm, Höhe: 250 mm,

incl. Stahlarmierung statisch ausgelegt für Radlasten bis 50 kN (nach DIN EN 1072),

1-teilige Bauform, incl. Gewinde-/Versetzbuchsen für bauseitige Ringösen,

ohne unterseitige Wurzelöffnungen

Gewicht ca. 380 kg,

Fundament liefern und gemäß den Herstellerangaben einbauen.

**Fabrikat MeierGuss Art. Nr. BFQ15025 o. glw.**